**泸州市职业技术学校**

**谦和公寓、竞秀公寓、新教学楼、新宿舍楼隐形防护网、不锈钢保险窗安装项目**

**采购比选公告**

为保障我校全校师生的生活安全，现拟对我校谦和公寓、竞秀公寓、新教学楼、新宿舍楼隐形防护网、不锈钢保险窗安装项目，特邀请具备相关资质及经验的单位参与该次项目比选，现将有关事宜告知如下：

 **一、项目名称：**泸州市职业技术学校谦和公寓、竞秀公寓、新教学楼、新宿舍楼隐形防护网、不锈钢保险窗安装项目

**二、项目编号：LZX-AB-GC-2024-033**

**三、项目内容及参数：**

1.详见附件二。

**四、比选人应具备的资格条件（原件备查）：**

投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人；（证明文件：须提供经年检的营业执照复印件加盖投标人公章）。

1.具有独立法人资格，持有效营业执照；

2.具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉以及健全的财务会计制度（可提供承诺函，格式自拟），近年来经营正常，社会信誉较好；

3.近3年在经营活动中没有重大违法记录；

4.具有履行合同所必须的设备和耗材（可提供承诺函，格式自拟）；

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式自拟）；

6.本项目不接受联合体投标；

7．比选人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在比选过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订合同；

（8）将合同转包或者违规分包；

（9）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（10）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（11）法律法规规定的其他情形。

比选人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（9）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

**五、报价及报价函要求：**

1.报价只允许有一个报价，多报价的将不被接受，不接受联合体投标，不接受企业法定代表人或负责人为同一人的不同企业投标；

2.项目最高限价为：隐形防护网安装面积约2850m²，不锈钢保险窗制作安装291m²，安全防护网每平方米不高于50元人民币（含学生公寓63m²冲孔板拆除），不锈钢保险窗每平方米不高于90元人民币。总价不高于168690.00元。（超过此金额的报价为无效报价）；

3.项目完工后交由第三方独立审计机构进行审计工程量及金额，按审计后的工程量及金额进行结算。在中标人开具有效的结算资料后30个工作日支付审计金额的97%至中标人账户，剩余3%一年质保期过后无息支付至中标人账户。

4.报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变，其报价应包括交通、运输、人工、税费等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用；

5.**报价函及投标资料密封递交，**投标文件内应包含：报价函原件（见附件一）、法人代表委托书原件、法人代表身份证复印件、授权代表身份证复印件、营业执照复印件、建筑业企业资质证书（建筑装饰工程总承包二级资质行业及以上）复印件、高空特种作业操作证两个及以上、为现场操作人员购买意外伤害保险承诺书、施工期间安全承诺书、所有工程项目包含材料的质量检测报告。所有材料加盖报价单位公章。

6.本次招标采取竞争性谈判（一次性报价低价中标）。

**六、其他事项**

报价函递交时间：2024年4月30日上午10：00（北京时间），报价函必须在规定时间之前送达指定地点，逾期送达的报价函恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

报价函递交地点：泸州市职业技术学校致远楼111室。

开标时间：2024年4月30日上午10：30（北京时间）

开标地点：泸州市职业技术学校致远楼501室。

联系人： 屈老师 15183083661

 鲁老师18121998221

 泸州市职业技术学校

 2024年4月26日

附件一:
 **泸州市职业技术学校**

**谦和公寓、竞秀公寓、新教学楼、新宿舍楼隐形防护网、不锈钢保险窗安装项目**

**报价函**

泸州市职业技术学校：

1.我方已仔细研究了“泸州市职业技术学校谦和公寓、竞秀公寓、新教学楼、新宿舍楼隐形防护网、不锈钢保险窗安装项目采购比选公告”的全部内容并进行了现场查看，理解并完全同意校方对本次项目的要求，愿意以隐形防护网单价 元不锈钢保险窗单价 元：总金额： 元的报价进行本次项目，项目完工后交由第三方独立审计机构进行审计工程量及金额，按审计后的工程量进行结算，并按合同约定实施供货并进行安全文明施工。

2.我方已详细审查询价公告的全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们将为我们对询价公告的误解而产生的后果负责。

3.我方同意在从规定的从报价截止之日起365天的报价有效期内严格遵守本报价文件的各项承诺。在此期限届满之前，本报价文件始终对我方具有约束力。

单位名称：              （单位盖章）
地址：
邮政编码：
电    话：
法人代表人或委托代理人：     (签字）
法人姓名：
法人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
日期：    年       月     日

附件二：

**泸州市职业技术学校**

**谦和公寓、竞秀公寓、新教学楼、新宿舍楼隐形防护网、不锈钢保险窗安装项目参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内 容** | **规格及参数** | **备 注** |
| 钢丝绳 | 304不锈钢，裸线Φ2.0mm(12+1)，过高分子透明塑料胶套后直径≥2.5mm，单根钢丝抗拉力不低120kg,左右柱中间距10cm,上下横向钢丝绳间距60cm。 |  |
| 膨胀螺丝 | 固定底座轨道:镀锌，Φ8.0mm，长10cm，间距30cm一颗:固定横向钢丝绳采用304不锈钢膨胀螺丝，Φ8.0m,长10cm。 |  |
| 十字扣件 | 采用连体十字锁扣，304不锈钢材质，壁厚0.48mm,不因季节温度变化影响防护网的牢固度。 |  |
| 底座轨道 | 采用优质铝合金，方形底座轨道，表层喷涂保护层，壁厚1.2mm，受力点2.5mm。底座轨道固定位置根据外墙实际情况，上下轨道延伸控制在15cm以内。铝合金轨道轮，轮厚1.8mm、轮直径宽1.5cm、轮高0.6mm—0.7mm。  | 颜色按业主需求 |
| 特殊安装区域 | 离地面4米安装镀锌钢管3x5cm，壁厚1.5mm。 | 颜色按业主需求 |
| 特殊防水要求 | 底座轨道上方需满打结构胶防水。 |  |
| 质量保证 | 底座轨道、钢丝绳、膨胀螺丝、镀锌钢管需经第三方质检（国标）。 |  |
| 不锈钢窗 | 1.202不锈钢保险窗（直板）。2.材料规格：22MM\*22MM\*0.9(厚)。 | 安全牢固，焊点喷不锈钢专用漆 |